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    Shenzhen Fuwit Technology Co.,Ltd

FU-xBeacon-Cloud

网关操作使用说明-快速联网操作步骤_v1.0

一、操作概述 ：

1、扫描二维下载网关配置APP,名字为：物联网关。打开APP,选择需要配置的网关点击“连接”按钮； 

2、输入连接密（默认密为123456），输入密正确后进入 配置主界面，可以看到网关的配置信息； 

3、配置联网方式：配置WiFi,或选有线； 

4、配置服务器信息：配置目标服务器信息； 

5、其他设置：设置上传周期、过濾信息：RSS及名称；

获取APP下载链接：

扫描箱体单二维码获得产品说明书，产品说明书中有二维码：
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二、操作步骤： （以安卓APP为例，iOS app 同样操作）

打开APP，找到需要配置的网关，点击“连接”
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√ 如上图所示，为配置网络连接，服务器地址完成并且成功后，王阔及数据传输状态均为正常，在APP的连接界面显示的状态。

√ 界面中可以看到，该网关的MAC地址为：D20301000162(该地址要输入到后第六步骤中，测试服务器地址中)
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网关工作状态指示：

√  绿灯表示工作状态正常；

√  蓝灯亮起代表BLE链路通畅；

√  蓝灯闪烁表示扫描到BLE设备；

联网状态：这四个字为蓝色，表示联网成功；为红色，表示联网失败。
数据传输：这四个字为蓝色，表示数据传输正常；为红色，表示异常。

“连接”之后，进入配置界面，需要配置的参数项如下；
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网关默认为HTTP连接，仅需要配置网络信息、服务器信息、过滤规则（可以不配置）即可。
网络信息配置；
选择使用wifi或是网线进行网络连接。
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选择wifi，则需要配置wifi名称和密码，保存即可。

选择网线，插上网线，选择“网线”按钮，保存即可。
配置服务器；
默认为HTTP的数据通信协议

配置目标服务器地址，进行测试。
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网关出厂，默认支持的测试服务器地址为：

47.106.164.80:8083/gateway/postdata ，如上截图所示，配置完后保存。

配置过滤条件；
此选项课选配置项，配置过滤条件后，测试服务器界面上，将会对要显示的信息进行过滤，满足过滤条件的信息，才会在测试服务器界面上显示出来。
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如果不需要过滤，则可以全部清空，这测试服务器界面上，会显示网管扫描的所有蓝牙设备的信息。
测试服务器网页的设置；
√ 测试服务器地址，在浏览器中输入，parkinggo go.com/gateway/to data view/加网关的MAC地址。如下截图所示。

按照配置好网关后，打开网页扫描到数据下：
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网页上相关信息介绍： 

(1)deviceMac::这里也可以设置过滤，过滤服务器界面要显示的蓝牙设备。不填写的话，会显示出网关扫描到的所有蓝牙设备；如果设置了过滤，则只显示要device Mac  做指定的蓝牙设备。可以不设置。 

(2)自动刷新，选择界面自动刷新的时间。

√ 如下截图所示，为没有设置deviceMac 过滤，界面显示效果。
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https://www.fuwit.com.cn                                   
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